<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="11.5" x2="0.5" y2="12" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.5" y1="12" x2="11" y2="11.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11" y1="11.5" x2="11" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="0.5" x2="10.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.5" y1="0" x2="0.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="0" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="0.5" x2="0" y2="11.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="12" x2="10.5" y2="12" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
